福建省图书馆藏碑帖拓片数字化采集整理项目报价单

	序号
	名称
	需求/参数
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	馆藏碑帖拓片数字化采集
	1.1馆藏拓片数据图像采集设备技术参数：

1、扫描方式：成交供应商必须使用非接触式高清冷光大幅面扫描仪进行馆藏拓片图像采集；

2、色位：不低于24位彩色扫描

3、光学分辨率：不低于600×600dpi（真实光学分辨率）

4、扫描开本：幅面≥600mm×1000mm

5、最大光学分辨率输出模式﹤36-bit（彩色） 12-bit（灰度）1-bit（黑白）

6、嵌入式图像增强处理：包括纠偏，曲线修正，指印消除，等色彩平衡、白平衡、曝光修正、自动裁切、手动裁切、自动纠斜、旋转、自动；

7、数据图像输出：TIFF、PNG、PDF、JPEG、BMP等；

8、特制自动/电动升降承稿台：承稿台采用特殊柔软耐磨材质，扫描过程不伤及拓片；

9、预览功能：具备实时预览功能，实现扫描文件的扫描效果实时监控，操作前可以看到扫描书籍具体情况，实现一次扫描成功，避免因调教设备而增加扫描次数，减少对经卷的多次伤害；

10、全自动设定：对焦、曝光时间、黑白平衡、幅面探测、自动裁切页面、二值化，检测区等；

13、照明：通过扫描软件控制照明系统，照明环境光学实时修正，标准配备无炫目冷光源；无紫外线和红外线，无眩光，由软件控制。扫描区域光线柔和均匀。为减少在扫描过程中光源对操作人员的影响与不适，不接受前后左右移动式的线性扫描光源。

1.2数据图像采集质量标准：

1、采用不低于24位色彩（标准色卡）及精密比例尺，每件碑帖拓片须单独与色卡、标尺同框采集存档，用于色彩校准与实物尺寸溯源。

2、成品图像100%放大核验，纹路字迹清晰锐利，不失真、清晰无虚焦。

3、大幅长条拓片分幅拍摄画幅横竖重叠率≥60%，实物重叠宽度≥5cm；自动纹理特征拼接，尺寸线性误差≤0.1mm，拼接像素误差≤1px，画面无肉眼可见接缝，保留完整天头地脚原始留白。
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	2
	馆藏碑帖拓片阅览展板设计与制作
	完成30幅馆藏碑帖拓片线上阅览展板、线下实体展览展板底板设计与图文排版制作。采购人提供拓片图源、释文、文献介绍、馆藏信息等全部素材。

1、展板采用线上、线下双版式适配设计。线上阅览版采用竖版版式，基准尺寸为1080px×1920px；线下实体展板按标准展览规格比例适配设计，可直接用于喷绘输出、展厅陈列展示。整体采用庄重素雅的古籍文献视觉风格，版式整洁大方，装饰纹样简约克制，不得遮挡拓片文字、题跋等原始信息；图文层级分明，排版规范，阅览清晰舒适。

2、项目按统一视觉模板批量制作，线上、线下整套展览风格统一、版式规整、视觉体系一致。成果交付包含：每幅展板分层可编辑PSD源文件、高清JPG成品文件、线下喷绘高清可输出文件，满足线上阅览传播及实体展厅落地布展双重使用需求。项目验收合格后，全部设计成果知识产权归采购方所有。
	张
	30
	 
	 
	

	
	总 价
	 
	


